|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | Instructie controle noodstops Winder1, wekelijks uit te voeren tijdens schoonmaakstop PM2 | | | | | |
| Afdeling | PM2 | | | | Versie | 1.0 |
| Functie | Operator Winder | | | | Opsteller | Eric van Reenen |
| Toepassing | Veiligheid &Milieu | Installatie | Kwaliteit | O&N **5S** | Eigenaar | Arnaud Bloo |
| Begrippen | PBM= Persoonlijke Beschermings- Middelen ; VSP= Veiligheid Schildjes Procedure; TVA= Taak Veiligheid Analyse ; CW= Centrale wals ; PDS= Voordroogpartij  BZ= bedieningszijde ; AZ= Aandrijfzijde ; DS%= Droge Stof % | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stap | Taak | Afbeelding | Bijzonderheden |
| **0** | **Veiligheidsmaatregelen in acht nemen:**   * Voer de taken uit met de nodige aandacht voor veiligheid * Draag adequate PBM’s |  |  |
| **1** | **Bedien als Winder stil staat alle noodstops bij de Winder**  inclusief de strip op de aflegtafel, zie foto. |  | = onbekrachtigde noodstop |
| **2** | **Maak een schermafdruk en schrijf bevindingen daarop, zie foto.**  Als het goed is zien alle bekrachtigde noodstops er zo uit: |  | = bekrachtigde noodstop |
| **3** | **Als er een noodstop niet functioneert of niet te resetten is**  🡪 **Actie**: **VCD erbij halen om dit te repareren!** |  |  |
| **4** | **Schermafdruk opbergen in de daarvoor bestemde map.** |  |  |