|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | **Reinigen doekpartij 🡪 Stop & Go** | | | | | | | |
| Afdeling | PM2 | | | | | | Versie | 1.0 |
| Functie | Operator-1 | | | | | | Opsteller | Jacques van der Eerden |
| Aspect | **Veiligheid** | **Milieu** | **Kwaliteit** | **Proces** | **O&N** | **5S** | Eigenaar | Arnaud Bloo |
| Begrippen | PBM= Persoonlijke Beschermings- Middelen ; VSP= Veiligheid Schildjes Procedure; TVA= Taak Veiligheid Analyse ; CW= Centrale wals ; PDS= Voordroogpartij  BZ= bedieningszijde ; AZ= Aandrijfzijde | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stap** | **Taak** | **Afbeeldingen** | | | | **Bijzonderheden** |
| **0** | **Veiligheidsmaatregelen in acht nemen:**   * Voer de taken uit met de nodige aandacht voor veiligheid * Draag adequate PBM’s |  |  | |  | **Werk veilig 🡪 blijf alert!** |
| **1** | **Neem stof van doek, spoel modulejets en zet doekpartij stil** |  | |  | | * *Laat HC 5 min spoelen alvorens stil te zetten. (aftoeren pompen neemt ongeveer 5 min in beslag)* * *Start spoelen LC module Jets. (bij langere stop noodzakelijk)* * *Stop LC* |
| **2** | **Reinig doekpartij met de focus op de kritische punten**   * ... |  | | | | Maak gebruik van het 10 bar spuitwaternet en waar nodig van de beschikbare Kärcher(s) |
| **3** | **Controle op ongewenst vuil op de doeken vóór opstart**   * Bij stilstand beide doeken checken op restvuil. * Tijdens tornen nogmaals binnenloop + papierzijde reinigen.   + *Spoel het vuil dat tevoorschijn komt grondig weg*   + *Bij extreem vervuilde doekpartij in stappen enkele meters tornen, stoppen, reinigen en weer een stuk tornen.* | Pictures Pending | | Pictures Pending | | *Wanneer ....* |