|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | **Rollen uitstoten en invoeren rollentransport Winder-1** | | | | | | | |
| Afdeling | PM2 | | | | | | Versie | 1.0 |
| Functie | Operator Winder-1 | | | | | | Opsteller | Joost Buis |
| Aspect | **Veiligheid** | **Milieu** | **Kwaliteit** | **Proces** | **O&N** | **5S** | Eigenaar | Arnaud Bloo |
| Begrippen | PBM= Persoonlijke Beschermings- Middelen ; VSP= Veiligheid Schildjes Procedure; TVA= Taak Veiligheid Analyse ; CW= Centrale wals ; PDS= Voordroogpartij  BZ= bedieningszijde ; AZ= Aandrijfzijde | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stap** | **Taak** | **Afbeeldingen** | | **Bijzonderheden** |
| **0** | **Veiligheidsmaatregelen in acht nemen:**   * Voer de taken uit met de nodige aandacht voor veiligheid * Draag adequate PBM’s |  | | **Werk veilig 🡪 blijf alert!** |
| **1** | **Uitstoten:**  Een rol kan uitgestoten worden vanaf de kick-off positie op band 150   * Fysiek hetzij met vaste uitstoter of “easy mover” * Uit het systeem via touch screen bij label printer   1. Zet area 12 op service   2. Druk op 'kick-off naar shopfloor' button | Pictures Pending |  | Het gewicht blijft dan opgeslagen van de rol en deze komt in SAP MII op de shopfloor te staan. |
| **2** |  | Pictures Pending | Pictures Pending |  |
| **3** |  | Pictures Pending | Pictures Pending | *Wanneer ....* |