|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | Procedure bij uitval doekpartij | | | | | | | |
| Afdeling | PM2 | | | | | | Versie | 1.0 |
| Functie | Operator PM | | | | | | Opsteller | Dennis Tieke |
| Aspect | **Veiligheid** | **Milieu** | **Kwaliteit** | **Proces** | **O&N** | **5S** | Eigenaar | Arnaud Bloo |
| Begrippen | PBM= Persoonlijke Beschermings- Middelen ; VSP= Veiligheid Schildjes Procedure; TVA= Taak Veiligheid Analyse ; | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stap** | **Taak** | **Afbeeldingen** | | | | | **Bijzonderheden** |
| **0** | **Veiligheidsmaatregelen in acht nemen:**   * Voer de taken uit met de nodige aandacht voor veiligheid * Draag adequate PBM’s * Tref de nodige maatregelen om de risico’s te vermijden of naar een aanvaardbaar niveau te verlagen 🡪 TVA |  | |  | |  | **Werk veilig 🡪blijf alert!** |
| **1** | **Rotorzeef back-layer**   * Als er direct kan worden doorgestart is er geen actie nodig. * Duurt het langer dan ca. 15 minuten 🡪 **Actie nemen:**  1. Water op het rotorzeef zetten via de ontluchter 2. Aftap openen en met de ‘jog’ functie de screen leeg werken. 3. Sluit daarna de aftap en laat het water op de ontluchting staan tot de opstart.   **Rotorzeven top-layer 🡪** Normaliter is hier geen actie nodig |  |  | | | | *Door de screen met water erop en geopende aftap te ‘joggen’ kan de stof normaliter niet vast slaan*  **Draait de screen niet 🡪** dan moet de deksel worden gelicht en de screen + vleugels worden schoongespoten totdat e.e.a. weer gangbaar is.  **Controleer:**   1. V-snaren op mogelijke schade *Zo nodig de TD inschakelen* 2. Of de dekselpakking goed vast zit *Zo niet? 🡪 Pakking vastplakken met siliconen!* |
| **2** | **Oploopkast inwendig schoonmaken met speciale tool** (zgn. rat)   1. Controleer vooraf toestand tool op beschadigingen. 2. Open beide zijafdichtingen van de oploopkast. 3. Druktransmitters in zijafdichtingen beschermen door de platen zowel aan AZ als BZ netjes helemaal weg te klappen. 4. Inspecteer vooraf de kamer in de oploopkast op vervuiling 5. Schuif de rat voorzichtig in de Oploopkast en haal deze rustig en gelijkmatig van AZ naar BZ om de kast secuur te reinigen. 6. Sluit na reiniging & inspectie de zij-afdichtingen weer | **‘Rat’** | | |  | | 1. **Controleer:**  * of de luiken helemaal open zijn *voorkom contact met de druktransmitters* * of de ‘Rat’ de BZ helemaal bereikt.  1. **Controleer:**  * of de verstoppingen opgelost zijn * of de kast schoon is van binnen *Zo niet? 🡪 Herhaal dan de actie!* |
| **3** | **Controleer vóór hertstart de doeken op beschadigingen** |  | | | | | Spuit de doeken schoon vóór de herstart |