|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | **Afstellen Eco-Change (“Chico Lama”)** | | | | | | | |
| Afdeling | PM2 | | | | | | Versie | 1.0 |
| Functie | Operator PM | | | | | | Opsteller | Arnaud Bloo |
| Aspect | **Veiligheid** | **Milieu** | **Kwaliteit** | **Proces** | **O&N** | **5S** | Eigenaar | Arnaud Bloo |
| Begrippen | PBM= Persoonlijke Beschermings- Middelen ; VSP= Veiligheid Schildjes Procedure; TVA= Taak Veiligheid Analyse ; CW= Centrale wals ; PDS= Voordroogpartij  BZ= bedieningszijde ; AZ= Aandrijfzijde | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stap** | **Taak** | **Afbeeldingen** | | | **Bijzonderheden** |
| **0** | **Veiligheidsmaatregelen in acht nemen:**   * Voer de taken uit met de nodige aandacht voor veiligheid * Draag adequate PBM’s * Tref de nodige maatregelen om de risico’s te vermijden of naar een aanvaardbaar niveau te verlagen 🡪 TVA |  |  |  | *U werkt in de nabijheid* van draaiende delen onder zeer warme en vochtige omstandigheden. **Werk veilig 🡪blijf alert!** |
| **1** | **Zet de Oproller installatie in de veilige stand:**   1. Zet primaire armen met tamboer in wisselpositie. 2. Schakel aandrijving Oproller uit en breng VSP aan. 3. Schakel hydrauliek oproller uit en breng VSP aan.. 4. Zet de Eco-change cutting nozzles in de taget positie met behulp van de knop op de lessenaar. De midden stand! 5. Leg een groot stuk papier onder de nozzles, voor de spoel | bediening Eco change    Description automatically generated | A long shot of a machine  Description automatically generated with medium confidence | | ***Zorg dat je met twee personen bent.*** |
| **2** | **ECO-Change lijm laten spuiten en resultaat controleren:**   1. Controleer of de lijmunit op druk staat. 2. Druk in samenspraak met collega op de knop (application nozzle valve) 3. Controleer of de lijmstraal exact in het midden terecht komt tussen de Cutting nozzles en in de nip tussen papier en spoel | A machine with a gauge and pressure gauges  Description automatically generated with medium confidence |  | | 1. ***Digitale drukmeting rechts in de kast.*** 2. ***Hierdoor spuit de ECO-Change lijm.***   **Stel de spuitkop zodanig af dat de lijm precies in het midden op de baan in de nip spuit!** |
| **3** | Voor een tweede of derde lijm poging dienen de Cutting nozzles weer in de home positie worden gezet en vervolgens weer in target positie om de lijmpomp op druk te brengen. |  | | | **Herhaal de handelingen van stap 2!** |