|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | **Bypass inzetten bij storing Label Robot** | | | | | | | |
| Afdeling | PM2 | | | | | | Versie | 1.0 |
| Functie | Operator PM | | | | | | Opsteller | Jacques van der Eerden |
| Aspect | **Veiligheid** | **Milieu** | **Kwaliteit** | **Proces** | **O&N** | **5S** | Eigenaar | Arnaud Bloo |
| Begrippen | PBM= Persoonlijke Beschermings- Middelen ; VSP= Veiligheid Schildjes Procedure; TVA= Taak Veiligheid Analyse ; CW= Centrale wals ; PDS= Voordroogpartij  BZ= bedieningszijde ; AZ= Aandrijfzijde | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stap** | **Taak** | **Afbeeldingen** | | | **Bijzonderheden** |
| **0** | **Veiligheidsmaatregelen in acht nemen:**  Voer de taken uit met de nodige aandacht voor veiligheid |  |  |  | **Werk veilig 🡪 blijf alert!** |
| **1** | **Voorbereiding:**   1. Aanvraag stop request Peslmel-lijn indien noodzakelijk. (De robot word in rustpositie gezet) 2. Zone 12 &13 in service stand zetten. 3. Printer beneden gereed maken. |  |  |  | **Zorg ervoor dat:**   * de label-robot in juiste rust positie staat! * De printer kabels zijn aangesloten * De printer aan staat * Er labels in de printer lade aanwezig zijn |
| **2** | **Inschakelen bypass:**   1. Hoofd menu van touchscreen bij band 130 de Label-robot in bypass zetten 🡪 button wordt groen. *Mocht de button niet te selecteren zijn 🡪 zie bijzonderheden.* 2. Banden weer terug in automaat zetten. *Op dit moment zullen de rollen naar benden gaan zonder etiket.* |  | | | De button zal nadat de area’s op service te zijn gezet normaliter licht grijs worden.  Reset indien nodig area 12 m.b.v. van de sleutel schakelaar.  Mocht de robot niet in de rust positie komen raadpleeg dan de handleiding van Robertpack. |
| **3** | **Etiketten worden beneden in tweevoud uitgeprint:**   1. Leg de labels in juiste volgorde 2. Controleer bij het eerste label of het rolnummer klopt 3. Blokkeer de inloopbeveiliging zodra de rollen op band 195 komen, net voordat de eerste rol de positie van PU3 bereikt 4. Plak de juiste labels op gewenste plek op de juiste rollen 5. Neem de blokkade weer weg nadat de labels zijn geplakt. 6. Kort daarna zal het rollentransport automatisch opstarten. *De centrering op PU3 zal starten en de AGV’s pikken de rollen op.* |  |  |  | Gebruik b.v. een rode rolbeschermer als blokkade om de inloopbeveiliging te activeren.  Etiketten bevochtigen met plantenspuit en aanbrengen onder een hoek van 90 graden  Doe dit zo nauwkeurig mogelijk! *Net zoals de robot het zou plaatsen….*  Gebruik de Laser indien beschikbaar. *Labels met bovenzijde onder laserlijn plakken.* |