|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | Instaleren nieuw PU-vilt | | | | | | | |
| Afdeling | PM2 | | | | | | Versie | 1.0 |
| Functie | Operator PM | | | | | | Opsteller | Jacques van der Eerden |
| Aspect | **Veiligheid** | **Milieu** | **Kwaliteit** | **Proces** | **O&N** | **5S** | Eigenaar | Arnaud Bloo |
| Begrippen | PBM= Persoonlijke Beschermings- Middelen ; VSP= Veiligheid Schildjes Procedure; TVA= Taak Veiligheid Analyse ; CW= Centrale wals ; PDS= Voordroogpartij  BZ= bedieningszijde ; AZ= Aandrijfzijde ; DS%= Droge Stof % | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stap** | **Taak** | **Afbeeldingen** | | | | **Bijzonderheden** |
| **0** | **Veiligheidsmaatregelen in acht nemen:**   * Voer de taken uit met de nodige aandacht voor veiligheid * Draag adequate PBM’s * Tref de nodige maatregelen om de risico’s te vermijden of naar een aanvaardbaar niveau te verlagen 🡪 TVA |  |  | |  | **Denk aan VSP, werk veilig 🡪blijf alert!** |
| **1** | **Bereid de nodige hulpstukken voor**   1. Klemmen 2. Lagerblokken met rem aan AZ, aan viltpaal monteren 3. Lager stoelen + borgpennen op locatie |  |  | |  | **Controleren:**  Bedrijfszekerheid van vilt klemmen  Juiste montage en werking lagerblokken + rem |
| **2** | **Spanwals geheel ontspannen en lager stoelen installeren** |  | | | |  |
| **3** | **Leg nieuwe vilt met de kunststof blokken in de lager stoelen** |  | | | |  |
| **4** | **Trek het nieuwe PU-vilt in de PM**   1. Verdeel werkzaamheden goed over het team (4 man) 2. Trek het vilt rustig en gestaag in, voorkom stagnaties 3. Houdt het vilt te allen tijde strak, goed remmen! 4. Trek door totdat de vlieger…. Houd één wikkel om de viltpaal 5. Fixeer de viltdelen aan AZ en BZ met de klemmen 6. Sluit de rits |  | |  |  | **Houd goed onderling contact met elkaar.**  **Aandachtspunten:**   * 1 man geeft leiding en houdt overzicht * 1 man bediend aandrijving spijkerwals * 1 man bediend rem en houdt vilt strak * 1 man houdt samen met de leider de viltloop tijden het intrekken in de gaten. |
|  |  |
| **5** | **Naad sluiten** |  | | | | **Werk secuur en controleer eindresultaat!** |
| **6** | **Opruimen van spijkerwals, hulpgereedschap en restmateriaal** |  | | | | **Hang klemmen etc. weer aan het PMC bord** |