|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | **Invullen breukenregistratie in PROCEMEX systeem** | | | | | | | |
| Afdeling | PM2 | | | | | | Versie | 1.0 |
| Functie | Operator PM | | | | | | Opsteller | Eric van Reenen |
| Aspect | **Veiligheid** | **Milieu** | **Kwaliteit** | **Proces** | **O&N** | **5S** | Eigenaar | Arnaud Bloo |
| Begrippen | PBM= Persoonlijke Beschermings- Middelen ; VSP= Veiligheid Schildjes Procedure; TVA= Taak Veiligheid Analyse ; | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stap** | **Taak** | **Afbeeldingen** | **Bijzonderheden** |
| **1** | **Markeer de breuk in Procemex**  Zoek de Breuk op in Procemex   1. Teken een ellips om de breukenoorzaak 2. Synchroniseer de camera’s 3. Plaats de marker. | A  C →  A →  ← B |  |
| **2** | **Vul bijzonderheden in het de pull down menu**   1. Vul juiste oorzaak in vak “Reason” 2. Vul positie van de breuk in “Position” 3. Vul betreffende ploeg in “Shift” 4. Kies eerste camera die breuk detecteerde in “Camera that saw first” |  | “Grade” en “Roll number” worden automatisch ingevuld. |