|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | **Kokers zagen bij storing transportsysteem** | | | | | | | |
| Afdeling | PM2 | | | | | | Versie | 1.0 |
| Functie | Operator Winder-1 | | | | | | Opsteller | Jacques van der Eerden |
| Aspect | **Veiligheid** | **Milieu** | **Kwaliteit** | **Proces** | **O&N** | **5S** | Eigenaar | Arnaud Bloo |
| Begrippen | PBM= Persoonlijke Beschermings- Middelen ; VSP= Veiligheid Schildjes Procedure; TVA= Taak Veiligheid Analyse ; CW= Centrale wals ; PDS= Voordroogpartij  BZ= bedieningszijde ; AZ= Aandrijfzijde | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stap** | **Taak** | **Afbeeldingen** | | | | **Bijzonderheden** |
| **0** | **Veiligheidsmaatregelen in acht nemen:**   * Voer de taken uit met de nodige aandacht voor veiligheid * Draag adequate PBM’s * Tref de nodige maatregelen t.b.v. risico te vermijden of naar een aanvaardbaar niveau te verlagen 🡪 TVA |  |  | |  | U werkt onder warme en vochtige omstandigheden. **Werk veilig 🡪blijf alert!** |
| **1** | **Alternatief kokertransport vanaf zaag naar Winder-1**   1. Verwijder eventuele kokers van de vorige set uit de lijn. 2. Schakel transportsysteem uit *Transportband icoon op Core Link paneel 🡪 rood kruis* 3. Kokerzaag kan weer worden gestart 4. Kokers komen uit de zaag en gaan naar tafel 795 |  | | | | Nu kunnen er kokers gezaagd worden terwijl er aan storing gewerkt wordt in de transportlijn. **Met onderbreking Veiligheidscircuit nr. 2!** |
|  | |  | |
| **2** | **Transporteer kokers naar de bedieningsvloer achter Winder-1** |  | | | | Tip: Gebruik kokerkar en lift PM1 |
| **3** | **Leg de kokers in juiste volgorde op de kokertafel bij Winder-1** | **Juiste volgorde is cruciaal!** | | | |  |
| **4** | **Storing opgelost 🡪 Automatisch kokertransport hervatten**   1. Veiligheidscircuit nr.2 sluiten en resetten 2. Schakel transportsysteem weer in *Transportband icoon op Core Link paneel 🡪 zonder kruis* 3. Kokerzaag kan weer worden gestart 4. Kokers gaan weer automatisch naar boven 🡪 Winder-1 |  | | | | **Veiligheidscircuit nr. 2 sluiten en resetten!** |