|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | **Leegtrekken sleepvilt tijdens schoonmaakstop** | | | | | | | |
| Afdeling | PM2 | | | | | | Versie | 1.0 |
| Functie | Operator PM | | | | | | Opsteller | Eric van Reenen |
| Aspect | **Veiligheid** | **Milieu** | **Kwaliteit** | **Proces** | **O&N** | **5S** | Eigenaar | Arnaud Bloo |
| Begrippen | PBM= Persoonlijke Beschermings- Middelen ; VSP= Veiligheid Schildjes Procedure; TVA= Taak Veiligheid Analyse ; | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stap** | **Taak** | **Afbeeldingen** | | | **Bijzonderheden** |
| **0** | **Veiligheidsmaatregelen in acht nemen:**   * Voer de taken uit met de nodige aandacht voor veiligheid * Draag adequate PBM’s * Tref de nodige maatregelen om de risico’s te vermijden of naar een aanvaardbaar niveau te verlagen 🡪 TVA |  |  |  | U werkt onder zeer warme en vochtige omstandigheden. **Werk veilig 🡪blijf alert!** |
| **1** | Voordat de schoonmaakstop begint het sleepvilt intrekken |  | | |  |
| **2** | Sleepvilt tijdens schoonmaken ingetrokken laten |  | | |  |
| **3** | Na afblazen van het blad het papier wat in de kelder gevallen is aan de kant leggen |  | | | Ondersteuning door firma  RQ-Dienstverlening |
| **4** | Schoonmaakstop uitvoeren. |  | | |  |
| **5** | Nadat de PDS is schoongemaakt alle stickies en dergelijke in het riool blazen/spuiten. |  | | | Ondersteuning door firma  RQ-Dienstverlening |
| **6** | Voor aanvangen sleepvilt weer terugtrekken. |  | | |  |