|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | Geheugensteunen lijst - Opstart PDS PM2 | | | | | | | |
| Afdeling | PM2 | | | | | | Versie | 1.0 |
| Functie | Operator PM | | | | | | Opsteller |  |
| Aspect | **Veiligheid** | **Milieu** | **Kwaliteit** | **Proces** | **O&N** | **5S** | Eigenaar |  |
| Begrippen | PBM= Persoonlijke Beschermings- Middelen ; VSP= Veiligheid Schildjes Procedure; TVA= Taak Veiligheid Analyse ; CW= Centrale wals ; PDS= Voordroogpartij  BZ= bedieningszijde ; AZ= Aandrijfzijde | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stap** | **Taak** | **Afbeeldingen** | | | **Bijzonderheden** |
| **0** | **Veiligheidsmaatregelen in acht nemen:**   * Voer de taken uit met de nodige aandacht voor veiligheid * Draag adequate PBM’s * Tref de nodige maatregelen om de risico’s te vermijden of naar een aanvaardbaar niveau te verlagen 🡪 TVA |  |  |  | U werkt in de nabijheid van draaiende delen onder zeer warme en vochtige omstandigheden. **Werk veilig 🡪 blijf alert!** |
| **1** | Beweeg- en looppaden moet vrij zijn van gereedschappen, materialen etc. Deze liggen terug op aangewezen plaats |  | | | Voordat de opstart begint, zijn de gebruikte materialen en gereedschappen opgeruimd en liggen deze op de daarvoor aangewezen plaats terug. |
| **2** | Controleer of centrale smeersysteem in bedrijf en lekvrij is |  | | |  |
| **3** | Controleer Valmet hydrauliek loopt |  | | |  |
| **4** | Controleer of alle voertouwen gespannen zijn |  | | |  |
| **5** | Controleer of alle droogzeven gespannen zijn |  | | |  |
| **6** | Controleer alle schraapmessen op juiste positionering en werking |  | | |  |
| **7** | Controleer de vrije loop van droogzeven en of deze plooi vrij zijn |  | | |  |
| **8** | Controleer werking droogzeef sturing en run off beveiliging |  | | |  |
| **9** | Zorg dat de tail cutter in de garage stand staat en operationeel beschikbaar is |  | | |  |
| **10** | Zorg dat de Duocleaners operationeel beschikbaar zijn |  | | |  |
| **11** | Zorg dat alle beveiligingen actief of teruggeplaatst zijn |  | | |  |
| **12** | DB&B en opheffen en stoomleiding naar PM opwarmen |  | | |  |
| **13** | VSP aandrijvingen opheffen, PDS tornen en “ramp” starten |  | | |  |