|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | Opstarten SpeedFlow Geheugensteunlijst | | | | | | | |
| Afdeling | PM2 | | | | | | Versie | 1.0 |
| Functie | Operator PM | | | | | | Opsteller | Jacques van der Eerden |
| Aspect | **Veiligheid** | **Milieu** | **Kwaliteit** | **Proces** | **O&N** | **5S** | Eigenaar | Arnaud Bloo |
| Begrippen | PBM= Persoonlijke Beschermings- Middelen ; VSP= Veiligheid Schildjes Procedure; TVA= Taak Veiligheid Analyse ; CW= Centrale wals ; PDS= Voordroogpartij  BZ= bedieningszijde ; AZ= Aandrijfzijde | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stap** | **Taak** | **Afbeeldingen** | | | **Bijzonderheden** |
| **0** | **Veiligheidsmaatregelen in acht nemen:**   * Voer de taken uit met de nodige aandacht voor veiligheid * Draag adequate PBM’s * Tref de nodige maatregelen om de risico’s te vermijden of naar een aanvaardbaar niveau te verlagen 🡪 TVA |  |  |  | U werkt in de nabijheid van draaiende delen onder zeer warme en vochtige omstandigheden. **Werk veilig 🡪blijf alert!** |
| **1** | Smeeroliesysteem en hydrauliek systeem vrij van lekkages. |  | | |  |
| **2** | Hotwatertank gevuld, 6 bar warm water in bedrijf. |  | | |  |
| **3** | Koelwater tankje gevuld. |  | | |  |
| **4** | Staat Edge Deckles |  | | |  |
| **5** | Verwarm de SpeedFlow walsen doormiddel van de koelwater tank te vullen met condensaat. (2 uur) |  | | |  |
| **6** | Controleer Touwloop incl. touwspanning. |  | | |  |
| **7** | Plaats nieuwe bedden & Rods |  | | |  |
| **8** | Breuk detectie na de Airturn schoon. |  | | |  |
| **9** | Randsproeiers checken op juiste positie en functionering |  | | |  |
| **10** | Rod-drives controleren |  | | |  |