|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | **PIT stop doekpartij** | | | | | | | |
| Afdeling | PM2 | | | | | | Versie | 1.0 |
| Functie | Operator PM | | | | | | Opsteller | Jacques van der Eerden |
| Aspect | **Veiligheid** | **Milieu** | **Kwaliteit** | **Proces** | **O&N** | **5S** | Eigenaar | Arnaud Bloo |
| Begrippen | PBM= Persoonlijke Beschermings- Middelen ; VSP= Veiligheid Schildjes Procedure; TVA= Taak Veiligheid Analyse ; CW= Centrale wals ; PDS= Voordroogpartij  BZ= bedieningszijde ; AZ= Aandrijfzijde | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stap** | **Taak** | **Afbeeldingen** | | | **Bijzonderheden** |
| **0** | **Voer de taken uit met de nodige aandacht voor veiligheid** |  |  |  | **Werk veilig 🡪blijf alert!** |
| **1** | * FF cleaner kop en balk * Meshouders spanwalsen, stuurwals + aandrijfwals bovendoek * Vetophopingen rond en onder lagerhuizen * Loopbrug tussen bovendoek en PU, m.n. onderkant AZ+BZ * Spoelen bovenschip |  | | |  |
| **2** | * Beplating oploopkast * Meshouder en framebalk van 1e formeerwals (lead in) * BZZK, ook achterwand van de kast * Opvangbak na 2e formeerwals aan onderkant (taartschep) * Zuigwals, dubbel schraapmes, kantspritsteunen en koppen * Kantspritten beide zijden |  | | |  |
| **3** | * Meshouder Borstwals aan onderkant m.n. aan AZ en BZ * Stuurwals onderdoek en meshouder * Meshouder aangedreven leidwals onderdoek en beplating in onderdoek links van wals |  | | |  |
|  |  |  | | |  |
|  |  |  | | |  |