|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | Instructie monstername t.b.v. bepaling droge stof % na 3e pers | | | | | | | |
| Afdeling | PM2 | | | | | | Versie | 1.0 |
| Functie | Operator PM | | | | | | Opsteller | Jacques van der Eerden |
| Aspect | **Veiligheid** | **Milieu** | **Kwaliteit** | **Proces** | **O&N** | **5S** | Eigenaar | Arnaud Bloo |
| Begrippen | PBM= Persoonlijke Beschermings- Middelen ; VSP= Veiligheid Schildjes Procedure; TVA= Taak Veiligheid Analyse ; CW= Centrale wals ; PDS= Voordroogpartij  BZ= bedieningszijde ; AZ= Aandrijfzijde ; DS%= Droge Stof % | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stap** | **Taak** | **Afbeeldingen** | | | **Bijzonderheden** |
| **0** | **Veiligheidsmaatregelen in acht nemen:**   * Voer de taken uit met de nodige aandacht voor veiligheid * Draag adequate PBM’s * Tref de nodige maatregelen om de risico’s te vermijden of naar een aanvaardbaar niveau te verlagen 🡪 TVA |  |  |  | U werkt in de nabijheid van draaiende delen onder zeer warme en vochtige omstandigheden. **Werk veilig 🡪blijf alert!** |
| **1** | Verzamel het nodige materiaal   * 10 genummerde monsteremmers met deksel | 8  9  10  7  6  5  4  1  2  3 | | | Houdt de volgende nummering aan  1= BZ ……… 10= AZ |
| **2** | Neem de papierbaan terug tot aan de CW |  | | | Bedien de “Knock off” t.h.v. de 3e pers De 15HS2594 op paneel +15CP0516 |
| **3** | Zet de aandrijving stil van de PDS | Stap 3 | Stap 4 |  | Via ABB paneel op CP308.1 |
| **4** | Breng VSP aan op de hoofdschakelaar van drive cilinder 1 t/m 15 | Zodra PDS stil staat schakelaar op “ 0” zetten van “Drive cyl. 1-15” 15E1111 |
| **5** | Betreed de loopbrug tussen CW en PDS met een collega vanaf het bordes en toegangsdeur aan AZ | Stap 5 | Stap 6 | Stap 7 | De ene persoon assisteert terwijl de andere de monsters neemt |
| **6** | Persoon A dekt bij elke monstername (10x) het smeersprit van de CW af zodat de monsters niet nat worden gesproeid. | Warm water is ca. 50°C, gebruik PBM! |
| **7** | Persoon B neemt de monsters door telkens (10x) een stuk papier te grijpen net onder de schraapmeshouder van de CW.  Doe ze direct in de monsteremmer en sluit z.s.m. de deksel | Begin aan BZ en neem 10 monsters gelijk verdeeld over de breedte. Houdt de 10 uitsparingen in de pulper wand aan als de referentiepunten |
| **8** | Verlaat samen de loopbrug, sluit de deur en hef de VSP op |  | | | Geef na het opheffen van de VSP door dat de PDS weer startbereid is |
| **9** | Breng de monsters naar het laboratorium voor bepaling het DS% |  | | | Analyse is na uiterlijk 1 dag gereed |