|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | **Uitnemen persvilten PM2** | | | | | | | |
| Afdeling | PM2 | | | | | | Versie | 1.0 |
| Functie | Operator PM | | | | | | Opsteller | Jacques van der Eerden |
| Aspect | **Veiligheid** | **Milieu** | **Kwaliteit** | **Proces** | **O&N** | **5S** | Eigenaar | Arnaud Bloo |
| Begrippen | PBM= Persoonlijke Beschermings- Middelen ; VSP= Veiligheid Schildjes Procedure; TVA= Taak Veiligheid Analyse ; | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stap** | **Taak** | **Afbeeldingen** | | | **Bijzonderheden** |
| **0** | **Veiligheidsmaatregelen in acht nemen:**   * Voer de taken uit met de nodige aandacht voor veiligheid * Draag adequate PBM’s * Tref de nodige risico verlagende maatregelen 🡪 TVA |  |  |  | **Werk veilig 🡪blijf alert!**  **VSP zowel perspartij als 1e drie groepen PDS** |
| **1** | **Voorbereidingen treffen**   1. Spijkerwals klaar hangen in de kraan boven PDS 2. Touw, stroppen en klemmen op locatie brengen 3. BOBCAT beneden voor de 1e pers klaar zetten |  |  |  | Gebruik stroppen van ≥ 3 ton 1,5 meter lang |
| **2** | **Uitnemen 3e persvilt**   1. Ontspan het vilt en leg spijkerwals in positie 2. Fixeer 3e het persvilt op spijkerwals 3. Snijdt 3e persvilt door, vlak boven de uitvoerwals van 3e pers 4. Draai het vilt om de spijkerwals eruit |  | | | **Snijd het vilt zo laag mogelijk af!**  Zorg dat onderste flap mooi plooivrij op 1e droogzeef komt te liggen.  Plooien door de nip van schoenpers tijdens uittrekken voorkomen! |
| **3** | **Uitnemen PU-vilt**   1. Verwijder kantspritten om schade te voorkomen 2. Ontspan het vilt en leg spijkerwals in positie 3. Leid een touw door het vilt en fixeer het om de spijkerwals 4. Vilt doorsnijden t.h.v. doorgang perspartij 19 m vloer 5. Knoop lint aan in het midden aan weerszijde van de snit 6. Draai het vilt om de spijkerwals eruit | Fixeer het touw aan AZ en BZ om spijkerwals  *Bij geplande wissel zit het oude 3e persvilt uiteraard ook al om spijkerwals.* |
| **4** | **Uitnemen 1e persvilt**   1. Vilt ontspannen en doorsnijden laag bij de 2e kniewals . 2. Lint in het aan het boven part vast knopen 3. Trek het vilt tegen de looprichting in uit de pers 4. Sleur uitgesneden vilt met de BOBCAT naar buiten | Vilt tegen de looprichting eruit trekken.  Door het lint aan het boven part te knopen wordt het mee door de machine gedraaid. |