|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | Wisselen van het puurproduct retentiemiddel filter | | | | | | | |
| Afdeling | PM2 | | | | | | Versie | 1.0 |
| Functie | Operator PM | | | | | | Opsteller | Arnaud |
| Aspect | **Veiligheid** | **Milieu** | **Kwaliteit** | **Proces** | **O&N** | **5S** | Eigenaar | Arnaud Bloo |
| Begrippen | PBM= Persoonlijke Beschermings- Middelen ; VSP= Veiligheid Schildjes Procedure; TVA= Taak Veiligheid Analyse ; | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stap** | **Taak** | **Afbeeldingen** | | | **Bijzonderheden** |
| **0** | **Veiligheidsmaatregelen in acht nemen:**   * Voer de taken uit met de nodige aandacht voor veiligheid * Draag adequate PBM’s * Tref de nodige maatregelen om de risico’s te vermijden of naar een aanvaardbaar niveau te verlagen 🡪 TVA |  |  |  | U werkt in de nabijheid van draaiende delen onder zeer warme en vochtige omstandigheden. **Werk veilig 🡪blijf alert!** |
| **1** | Zet de filterpot om naar het filter wat niet in gebruik is. |  | | |  |
| **2** | Maak de filterpot los en neem het filter uit de filter pot   * Zorg ervoor dat de opvangbak onder de filterpotten staat om zo lekkage te voorkomen in de omwalling. * Plaats het filtertje in het emmertje om lekkage op de vloer te voor komen als het wordt meegenomen. |  | | | Het is van GROOT belang om niet met water bij het nog te gebruiken filter of filterpot te komen. Dit zorgt direct voor verstoppingen in de flowbuis en filterhuis. |
| **3** | Neem het filter mee naar de reinigingsplek |  | | | Achter de BL screen. |
| **4** | Reinig het filter.   * Spuit het filter schoon met water in de daarvoor gemaakte reinigingsbak. * Blaas het filter absoluut droog in de reinigingsbak. |  | | | Het filter moet absoluut droog zijn voor dat het weer in het filterhuis kan worden geplaatst! |
| **5** | Plaats het filter terug in het filterhuis |  | | | Zorg ervoor dat alle bouten weer goed vast gedraaid zijn om lekkage te voorkomen. |
| **6** | Reinig eventueel de opvangbak . |  | | |  |