|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | Zetmeel slurry concentratie meting | | | | | | | |
| Afdeling | PM2 | | | | | | Versie | 1.0 |
| Functie | Operator PM | | | | | | Opsteller | Dennis Tieke |
| Aspect | **Veiligheid** | **Milieu** | **Kwaliteit** | **Proces** | **O&N** | **5S** | Eigenaar | Arnaud Bloo |
| Begrippen | PBM= Persoonlijke Beschermings- Middelen ; VSP= Veiligheid Schildjes Procedure; TVA= Taak Veiligheid Analyse  BZ= bedieningszijde ; AZ= Aandrijfzijde | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stap** | **Taak** | **Afbeeldingen** | | | **Bijzonderheden** |
| **0** | **Veiligheidsmaatregelen in acht nemen:**   * Voer de taken uit met de nodige aandacht voor veiligheid * Draag adequate PBM’s * Tref de nodige maatregelen om de risico’s te vermijden of naar een aanvaardbaar niveau te verlagen 🡪 TVA |  |  |  | U werkt in de nabijheid van draaiende delen onder zeer warme en vochtige omstandigheden. **Werk veilig 🡪 blijf alert!** |
| **1** | Neem de maatcilinder en de Baume dobber mee naar slurry aanmaak voor de slurry concentratie. |  | | | De Baume dichtheidsmeting is erg kwetsbaar dus werk voorzichtig! |
| **2** | **Neem 3 x een monster onder bij aftap punt van de slurry filters**   * Zorg voor een tot de rand gevulde maatcilinder. * Zorg voor een goed monster voldoende laten doorstromen * Laat de Baume dobber rustig zakken in de slurry en lees af. |  | | | * Lees de meting af en vermenigvuldig deze met 1.8 om de juiste slurry conc. In procenten te krijgen. * Gebruik uiteindelijk de gemiddelde waarde van de 3 metingen. |
| **3** | Spoel de maatcilinder en de Baume dobber met water schoon en zet deze in het PM-lab voor de volgende meting. |  | | | Noteer de gevonden waarden in de wachtrapportage alsook eventuele proces verstellingen die daarop volgen. |