|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | Schoonmaken policefilters zetmeel | | | | | | | |
| Afdeling | PM2 | | | | | | Versie | 1.0 |
| Functie | Operator PM | | | | | | Opsteller | Eric van Reenen |
| Aspect | **Veiligheid** | **Milieu** | **Kwaliteit** | **Proces** | **O&N** | **5S** | Eigenaar | Arnaud Bloo |
| Begrippen | PBM= Persoonlijke Beschermings- Middelen ; VSP= Veiligheid Schildjes Procedure; TVA= Taak Veiligheid Analyse ; CW= Centrale wals ; PDS= Voordroogpartij  BZ= bedieningszijde ; AZ= Aandrijfzijde | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stap** | **Taak** | **Afbeeldingen** | | | **Bijzonderheden** |
| **0** | **Veiligheidsmaatregelen in acht nemen:**   * Voer de taken uit met de nodige aandacht voor veiligheid * Draag adequate PBM’s * Tref de nodige maatregelen om de risico’s te vermijden of naar een aanvaardbaar niveau te verlagen 🡪 TVA |  |  |  | U werkt in de nabijheid van draaiende delen onder zeer warme en vochtige omstandigheden. **Werk veilig 🡪blijf alert!** |
| **1** | Filters stoppen en aflaten |  | | |  |
| **2** | Filters veiligstellen met service-schakelaars beneden |  | | |  |
| **3** | Blauwe handafsluiters dicht zetten |  | | |  |
| **4** | Deksel inclusief motor losbouten en met takel verwijderen |  | | |  |
| **5** | Korf losbouten en uit filter halen/takelen |  | | |  |
| **6** | Korf met kärcher reinigen en checken op beschadigingen |  | | |  |
| **7** | Schrapers schoonmaken en controleren op werking |  | | |  |
| **8** | Korf en schapers weer terugplaatsen, denk aan O-ringen |  | | |  |
| **9** | Afsluiters en schakelaars weer in juiste positie en filter weer starten |  | | |  |