|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | Controleren werking breukdetectie PDS tijdens breuk | | | | | | | |
| Afdeling | PM2 | | | | | | Versie | 1.0 |
| Functie | Operator PM | | | | | | Opsteller | Arnaud |
| Aspect | **Veiligheid** | **Milieu** | **Kwaliteit** | **Proces** | **O&N** | **5S** | Eigenaar | Arnaud Bloo |
| Begrippen | PBM= Persoonlijke Beschermings- Middelen ; VSP= Veiligheid Schildjes Procedure; TVA= Taak Veiligheid Analyse ; | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stap** | **Taak** | **Afbeeldingen** | | | | **Bijzonderheden** |
| **0** | **Veiligheidsmaatregelen in acht nemen:**   * Voer de taken uit met de nodige aandacht voor veiligheid * Draag adequate PBM’s * Tref de nodige maatregelen om de risico’s te vermijden of naar een aanvaardbaar niveau te verlagen 🡪 TVA |  |  | |  | U werkt in de nabijheid van draaiende delen onder zeer warme en vochtige omstandigheden. **Werk veilig 🡪blijf alert!** |
| **1** | Tijdens papier breuk worden de lampen aan de controle kamer geactiveerd. Wanneer de lamp knippert is dat de positie van de 1e breuk. Vervolgens dienen alle andere lampen te branden, dit geeft aan de reflector aan de BZ wordt gezien en dat de breuk detectie werkt naar behoren. |  | | | | Posities van de lampen buitenkant kantoorgebouwen   * Cil 24 lamp begin controlekamer natpartij. * Cil 32 lamp t.h.v. Eff-team kantoor. * Cil 35 ter hoogte van vergaderruimte PM2 * Cil 42 ter hoogte van CRO ingang |
| **2** | Operator die het blad breed zet bij de pers dient ter alle tijden te controleren of de lampen allemaal branden voordat het blad breed wordt gezet. Bij afwijkingen zie volgende stap. |  | | | | Ten strengste verboden om blad breed te zetten bij afwijkingen! |
| **3** | Bij afwijkingen is het ten strengste verboden om het blad breed te zetten en zal vervolgens moeten worden gecontroleerd of papier tussen het oog en de reflector aanwezig is, zo ja dit weghalen anders VCD erbij halen om fotocel af te stellen. | cid:579ec9af-fcb5-43b3-9a3f-2e8cc09d16df@smurfitkappa.com | | cid:f055b6fd-5e7b-4fd0-bf42-01a688b5aa0d@smurfitkappa.com | | Neem hierbij de veiligheidsmaatregelen in acht!  Indien nodig 🡪zet de aandrijving van de drooggroep stil! |